北京大学第一医院保卫处大兴院区地库硬件交通设施建设服务项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需设备或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：北京大学第一医院保卫处大兴院区地库硬件交通设施建设服务项目
1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-0482
1.3使用科室：北京大学第一医院
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83576819
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：医院经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	一、地库部分

	序号
	名称
	规格要求
	预估数量
	单位
	描述

	1
	地库车位线
	[bookmark: _GoBack]5300*2500mm
	650
	个
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	2
	车位号
	每组3个数字
	650
	组
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	3
	挡车器
	长2000 mm
	650
	根
	钢管焊接喷塑，黑黄相间，膨胀螺丝安装2.0mm

	4
	导向箭头单
	长3000 mm
	220
	个
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	5
	导向箭头双
	长3000 mm
	100
	个
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	6
	导向箭头三个头
	长3000 mm
	20
	个
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	7
	边线分道线
	线宽150mm
	6500
	米
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	8
	禁停网格
	线宽150mm
	600
	平米
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	9
	橡胶减速垄
	1000*350*45 mm
	320
	米
	橡胶高温压制，承重大，黑黄相间膨胀螺丝安装

	10
	黑黄斑马线
	线宽300mm
	800
	米
	采用专用冷涂马路漆，工作面粘贴胶带，滚筒滚涂

	11
	通道导向标
	300*400 mm
	200
	块
	不低于2mm厚硬质铝合金板，贴工程级反光膜，墙上打眼加涨塞、自攻钉方式安装

	12
	双面塑料道钉
	100*100*20 mm
	200
	个
	塑料基体加反光片，地上打眼加涨塞、自攻钉方式安装

	13
	轮廓标
	180*40 mm
	200
	个
	工程塑料双面金属支架，塑料基体加反光，墙上打眼加涨塞、自攻钉方式安装片

	14
	橡胶护角
	800*100*10 mm
	1200
	个
	天然橡胶，贴工程级反光膜，保护墙角及车辆

	15
	防眩晕色带
	高1000 mm
	7300
	平米
	防水涂料，滚筒滚涂

	16
	入口门头标志牌
	3000*600 mm
	1
	块
	不低于2mm厚硬质铝合金板，平板螺丝固定墙上、贴工程级反光膜，按用户需求设计，电脑刻字，加温机器封膜

	17
	出口门头标志牌
	3000*600 mm
	1
	块
	不低于2mm厚硬质铝合金板，平板螺丝固定墙上、贴工程级反光膜，按用户需求设计，电脑刻字，加温机器封膜

	18
	管理规定牌
	2000*1000 mm
	3
	块
	不低于2mm厚硬质铝合金板，平板螺丝固定墙上、贴工程级反光膜，专业设计，电脑刻字，加温机器封膜 

	19
	车库入口指示牌
	600*800 mm
	1
	块
	不低于2毫米厚硬铝合金板，贴工程级反光膜，折边，背面加装铝合金滑道，配专用抱箍螺丝，含柱子

	20
	车库出口指示牌
	600*800 mm
	1
	块
	不低于2毫米厚硬铝合金板，贴工程级反光膜，折边，背面加装铝合金滑道，配专用抱箍螺丝，含柱子

	21
	车行指示牌
	1500*450 mm
	120
	块
	不低于2毫米厚硬铝合金板，平板吊装、贴工程级反光膜，折边，按用户需求设计，电脑刻字，加温机器封膜

	22
	限高杆
	长3000 mm
	2
	根
	镀锌钢管，贴工程级反光膜

	23
	室内反光镜
	Φ800 mm
	23
	面
	镜片采用PB材料制成，镜背采用玻璃钢压制而成，折射广，视角大。实际安装时会根据需求选择部分挂墙、部分立柱两种安装方式，如果价格不同，请分别报价未分开报价的视为价格一致。。

	24
	电梯楼梯标牌
	400*600 mm
	40
	块
	不低于2毫米厚硬铝合金板，平板螺丝固定墙上、贴工程级反光膜，专业设计，电脑刻字，加温机器封膜

	25
	充电桩车位标
	400*600 mm
	87
	块
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	26
	残疾人车位标
	400*600 mm
	12
	块
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	二、地面部分

	序号
	名称
	规格要求
	预估数量
	单位
	描述

	27
	车位线
	5300*2500
	36
	个
	热熔标线涂料，热熔釜加热，划线机施划，撒玻璃微珠，其材料、标准均应满足国家相关标准

	28
	车位号
	三位数
	36
	组
	按国标要求进行划线，所使用的冷漆品牌级别不低于卡利特，使用划线机喷涂

	29
	边线分道线
	W150
	4500
	米
	热熔标线涂料，热熔釜加热，划线机施划，撒玻璃微珠，其材料、标准均应满足国家相关标准

	30
	导向箭头单
	L3000
	80
	个
	热熔标线涂料，热熔釜加热，划线机施划，撒玻璃微珠，其材料、标准均应满足国家相关标准

	31
	导向箭头双
	L3000
	35
	个
	热熔标线涂料，热熔釜加热，划线机施划，撒玻璃微珠，其材料、标准均应满足国家相关标准

	32
	导向箭头三个头
	L3000
	10
	个
	热熔标线涂料，热熔釜加热，划线机施划，撒玻璃微珠，其材料、标准均应满足国家相关标准

	33
	禁停网格
	线宽150mm
	500
	平米
	热熔标线涂料热熔釜加热划线机施划撒玻璃微珠

	34
	减速带
	350*1000*45
	200
	米
	橡胶高温压制，承重大，黑黄相间膨胀螺丝安装

	35
	标志牌
	600*800
	35
	块
	不低于2毫米厚硬铝合金板，贴工业级反光膜。实际安装时会根据需求选择部分挂墙、部分立柱两种安装方式。挂墙需配平板螺丝固定墙上，立柱需折边、配专用抱箍螺丝且含柱子。如果价格不同，请分别报价。未分开报价的视为价格一致。

	36
	标志杆
	600*800
	35
	根
	钢管喷塑水泥基础安装

	37
	收费牌
	　/
	6
	套
	硬铝合金板贴双面粘贴反光膜刻字，钢管边框膨胀螺丝安装

	38
	挡车器
	长2000 mm
	36
	根
	钢管焊接喷塑，黑黄相间，膨胀螺丝安装2.0mm


注：上述要求仅起参考作用，以实际产品为准，合同有效期1年，数量仅起参考作用，按照实际发生数量结算。
2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2023年5月24日-2023年5月30日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
3.2供应商需在2023年5月31日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。 
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料，另附一份技术参数及彩页（如有）。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)
[bookmark: _Hlk116888260][bookmark: _Hlk116887646]3.4.2 出具产品质量保证承诺书
3.4.3 法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区大红罗长街6号 采购中心。
6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576819
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          北京大学第一医院采购中心
                                                                 2023年5月23日
