北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制木制材质项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制木制材质项目
1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1739
1.3使用科室：北京大学第一医院
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83576835
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：财政经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	序号
	产品名称
	规格/mm
	数量
	单位
	要求
	参考图片

	1
	定制导医台1
	1540*500*1200
	1
	组
	上台面采用亚克力人造石包覆，内外角圆弧型，桌面采用25毫米厚度，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构。亚克力人造石台面内外角圆弧造型，滑轨宽度达到45mm。
	[image: ]

	2
	定制导医台2
	2490*1420*1200（圆弧角，异形）
	1
	组
	
	

	3
	定制工作台1
	1200*600*760
	5
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。
	[image: ]

	4
	定制工作台2
	1400*600*810
	1
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，暖白麻面色，同色封边，加固结构。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。滑轨宽度达到45mm。
	[image: ][image: ]

	5
	定制异形电脑桌
	2755*1315*750
	1
	组
	桌异形（需要现场采样）桌面采用25毫米厚度板材，钢制桌架采用直径60毫米，直径国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色可选。
桌架：钢制桌架采用国标钢管框架结构，直径60毫米国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色可选。
	[bookmark: _GoBack]

	6
	定制工作台+文件储物柜1
	1100*600*2400
	4
	组
	台面25毫米、柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，
加固结构，环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。
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	7
	定制工作台+文件储物柜2
	1200*600*2400
	6
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	8
	定制L型工作台+L型文件储物柜4
	1280*600*2400
	1
	组
	
	

	9
	定制L型工作台+文件储物柜1
	1350*1200*2400
	1
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	10
	定制L型工作台+文件储物柜2
	1400*1100*2400
	1
	组
	
	

	11
	定制L型工作台+文件储物柜3
	1400*1240*2400
	1
	组
	
	

	12
	定制L型工作台+文件储物柜4
	1580*1500*2400
	1
	组
	
	

	13
	定制L型工作台+文件储物柜5
	1600*1200*2400
	2
	组
	
	

	14
	定制L型工作台+文件储物柜6
	1710*1400*2400
	1
	组
	
	

	15
	定制L型工作台+文件储物柜7
	1900*1200*2400
	2
	组
	
	

	16
	定制L型工作台+文件储物柜8
	2300*1500*2400
	1
	组
	
	

	17
	定制工作台+文件储物柜1
	880*600*2400
	1
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	18
	定制工作台+文件储物柜2
	1200*600*2400
	2
	组
	
	

	19
	定制工作台+文件储物柜3
	1400*600*2400
	4
	组
	
	

	20
	定制工作台+文件储物柜4
	1475*600*2400
	1
	组
	
	

	21
	定制工作台+文件储物柜5
	1850*600*2400
	1
	组
	
	

	22
	定制工作台+文件储物柜6
	2400*600*2400
	5
	组
	
	

	23
	定制操作台储物柜1
	1850*600*2400
	1
	组
	台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。                                               滑轨宽度达到45mm。
	[image: ][image: ]

	24
	定制操作台储物柜2
	2000*600*850
	1
	组
	台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格约500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。                                               滑轨宽度达到45mm。
	

	25
	定制餐桌1
	1000*500*750
	20
	组
	桌面：采用25毫米厚度板材，钢制桌架采用直径60毫米，直径国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色暖白磨砂。
桌架：钢制桌架采用国标钢管框架结构，直径60毫米国标圆管，喷砂除锈，酸洗磷化，喷塑，颜色暖白磨砂。
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	26
	定制餐桌2
	1000*500*750
	12
	组
	
	

	27
	定制餐桌3
	1150*300*750
	2
	组
	
	

	28
	定制餐桌4
	1200*500*750
	1
	组
	
	

	29
	定制餐桌5
	1500*300*750
	1
	组
	
	

	30
	定制储物柜1
	430*380*2400
	1
	组
	柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。 
加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	31
	定制储物柜2
	470*600*2400
	2
	组
	
	

	32
	定制储物柜4
	800*620*2400
	2
	组
	
	

	33
	定制储物柜5
	900*420*2400
	1
	组
	
	

	34
	定制储物柜6
	1180*420*2400
	1
	组
	
	

	35
	定制储物柜7
	1200*520*2150
	1
	组
	
	

	36
	定制储物柜8
	1200*550*2400
	1
	组
	
	

	37
	定制储物柜9
	1300*570*2400
	1
	组
	
	

	38
	定制储物柜10
	2250*550*2400
	1
	组
	
	

	39
	定制储物柜11
	2300*550*2400
	1
	组
	
	

	40
	定制储物柜12
	2500*500*2400
	2
	组
	
	

	41
	定制储物柜13
	2500*500*2400
	1
	组
	
	

	42
	定制储物柜14
	700*350*1200
	1
	组
	柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构。加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	43
	定制储物柜15
	700*700*1200
	3
	组
	
	

	44
	定制储物柜16
	1800*500*900
	1
	组
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。
加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	45
	定制储物柜17
	5100*390*900
	1
	组
	
	

	46
	定制储物柜18
	600*570*2400
	1
	组
	台面25毫米、柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）
	[image: ]

	47
	定制储物柜19
	1010*500*2400
	1
	组
	
	

	48
	定制装饰柜1
	1300*300*3000
	1
	组
	柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E0级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板，滑轨宽度达到45mm。
	[image: ]

	49
	定制装饰柜2
	6300*300*3000
	2
	组
	
	

	50
	定制装饰柜4
	6800*300*3000
	1
	组
	
	

	51
	定制立面多格储物柜1
	757*420*2400
	2
	组
	柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边，加固结构，与墙环保胶粘加固（手术内层流负压，不能打钉安装）。
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	52
	定制立面多格储物柜2
	920*420*2400
	2
	组
	
	

	53
	定制立面多格储物柜4
	1200*420*2400
	9
	组
	
	

	54
	定制立面多格储物柜6
	1200*450*2400
	2
	组
	
	

	55
	定制立面多格储物柜7
	1200*520*2400
	2
	组
	
	

	56
	定制立面多格储物柜8
	1300*450*2400
	1
	组
	
	

	57
	定制立面多格储物柜9
	1400*520*2400
	1
	组
	
	

	58
	定制立面多格储物柜10
	1570*420*2000
	1
	组
	
	

	59
	定制立面多格储物柜11
	1780*800*2000
	1
	组
	
	

	60
	定制立面多格储物柜12
	2400*420*2400
	1
	组
	
	

	61
	定制微波炉储物柜
	2400*500*2400
	1
	组
	台面为人造石台面，柜体18毫米厚度实木多层板材，颜色可选，环保级别E1级，同色封边，加固结构，门板为高光暖白色PET门板。美标瓷水盆1个，（含下水管），规格500*380*181，手动式全铜冷热水龙头。                                               滑轨宽度达到45mm。
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	62
	移动柜
	480*480*800
	1
	件
	台面25毫米，柜体采用18毫米厚度Enf级三聚氰胺板，颜色可选，同色封边。                                                                              加固结构，内藏静音轮结构。
	[image: ]

	63
	定制换鞋柜
	3000*300*280
	1
	组
	台面采用25毫米厚度板材，台面前后采用铝合金25毫米1/4圆弧保护角，暖白色麻面，柜体18毫米，加固结构。台面前后采用铝合金25mm，1/4圆弧保护角。
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	64
	定制换鞋柜
	3500*300*280
	1
	组
	
	

	65
	床头柜
	400*400*750
	5
	组
	每组8个
一，产品要求：台面为18mm厚度蓝色抗倍特,倒棱圆角，抛光,柜体暖白色细麻面18mm三聚氰胺颗粒板，同色封边，抽屉帮高112mm，抽屉深度不低于330mm；台面与柜体连接处要打中性密封胶；300mm长45mm宽三节钢制承重滑轨；底脚100mm高度，可调加厚加固，铝合金方角；锌合金拉手；铝合金毛巾杆2个，288mm长度；五金配件均采用海福乐或海蒂诗或同级别品牌。                                                                            二，工艺要求：加固结构，内藏静音轮结构。
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	66
	定制治疗柜
	1000*640*2810
	70
	延米
	一，台面高级石英石，浅色石颗粒质感，釉面光亮，柜体枫木浅木纹色。   
二，1、基材：厚度≥18mm 实木颗粒板， 甲醛释放量符合 Enf级。
2、封边：优质塑料封边条，同色封边， 甲醛释放量≤0.05mg/L，耐开裂性能达到 1 级，耐磨性能磨 30r 后无露底现象，表面无龟裂、无鼓泡、无起皱。
3、五金：采用优质铰链、导轨，采用海福乐或海蒂诗同级别品牌五金。 
4、底柜台面厚度为≥15mm 优质高级石英石大理石，底脚不锈钢包边。
5、台面上需配置 1 个五孔插座并配合进行开孔、预留插座位置等。
6、治疗柜体设计为可拆分为独立体形式。
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	67
	定制更衣间
	1200*1200*2200
	12
	组
	1、采用高密度抗倍特板，厚度不低于1.8mm，耐清洁、结构稳定
2、采用优质铝合金梁、不锈钢支脚、优质铰链、门锁、连接件
3、含安装
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2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2023年12月1日-2023年12月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
3.2供应商需在2023年12月8日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。 
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；
[bookmark: _Hlk116888260][bookmark: _Hlk116887646]3.4.2 出具产品质量保证承诺书
3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。
6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835 韩露 010-83576385
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          北京大学第一医院采购中心
                                                                 2023年12月1日
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