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反渗透净水机需求
以下需求空格处请参与调研公司自行填报，可填报多种规格（需分别报价）：
1. 外形尺寸：        ；
2. 产品材质：防锈防腐蚀，坚固耐用，防水性能优良；
3. 须有微电脑程控设计，采用LED高清智能显示屏，可至少水温、净水TDS值、等功能；
4. 出水嘴：二龙头（1热水+1直饮），出水嘴：采用304食品级不锈钢材质集聚式出水龙头，耐高温腐蚀，出水集中不散溅，避免烫伤。直饮水机操作区位置应有常温水、热水标识；
5. 电源：220V/50Hz；额定功率：≤3000W；
6. 用量：须满足20人使用；（有其他规格可自行填报，如40人等）
7. 净水流量：        ，额定总净水量        ；
8. 加热管材质：           ；
9. 具备低水位防干烧功能和超温安全检测装置、漏电保护、漏水保护等功能。
10. 滤芯组合：四级反渗透过滤系统或五级反渗透过滤系统，RO≥400G；其中PP棉需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》需提供具有带 CMA或CNAS标识的检测报告，其余滤芯提供由整机生产厂家申请的对应滤芯的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证明及带有CMA或CNAS标识的检测报告；；
11. 电能耗：不得超出89度/千升
12.	防开盖设计：机器储水内胆具有防开盖设计，需要指定人员借用工具才能打开外壳，杜绝设备运行中的电气安全隐患和用水卫生安全隐患。（须提供对应型号产品由国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件，原件备查）；
13.  耗材更换行业标准：        ，耗材单价及寿命（分级）：       ；
14.  服务要求：专人服务，响应时间    小时内，到场时间   小时；质保时间   年。

