[bookmark: _GoBack]电梯检测费服务项目采购需求
1、 服务期限
服务期限2025年1月1日-2025年12月31日，具体检测时间以实际为准。
2、 服务需求
1.扶梯基本参数
	序号
	位置
	梯号
	型号
	速度（m/s）
	提升高度（mm）

	1. 
	门诊
	FT1-01 
	[bookmark: _Hlk168493134]1200TX-EN
	0.5
	3000

	2. 
	
	FT1-02 
	1200TX-EN
	0.5
	3000

	3. 
	
	FT1-03 
	1200TX-EN
	0.5
	3600

	4. 
	
	FT1-04 
	1200TX-EN
	0.5
	3600

	5. 
	
	FT1-05 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	6. 
	
	FT1-06 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	7. 
	
	FT1-07 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	8. 
	
	FT1-08 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	9. 
	
	FT1-09 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	10. 
	
	FT1-010 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	11. 
	
	FT1-011 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	12. 
	
	FT1-012 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	13. 
	主街
	FT2-01 
	1200TX-EN
	0.5
	6600

	14. 
	
	FT2-02 
	1200TX-EN
	0.5
	6600

	15. 
	
	FT2-03 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	16. 
	
	FT2-04 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	17. 
	
	FT2-05 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	18. 
	
	FT2-06 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	19. 
	
	FT2-07 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	20. 
	
	FT2-08 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	21. 
	
	FT2-09 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	22. 
	
	FT2-010 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	23. 
	儿科
	FT3-01 
	1200TX-EN
	0.5
	3000

	24. 
	
	FT3-02 
	1200TX-EN
	0.5
	3000

	25. 
	
	FT3-03 
	1200TX-EN
	0.5
	3600

	26. 
	
	FT3-04 
	1200TX-EN
	0.5
	3600

	27. 
	
	FT3-05 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	28. 
	
	FT3-06 
	1200TX-EN
	0.5
	4500

	29. 
	
	FT3-07 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	30. 
	
	FT3-08 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	31. 
	
	FT3-09 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	32. 
	
	FT3-010 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	33. 
	
	FT3-011 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	34. 
	
	FT3-012 
	1200TX-EN
	0.5
	4200

	35. 
	行政楼
	FT4-01
	1000TX-EN
	0.5
	8400

	36. 
	
	FT4-02
	1000TX-EN
	0.5
	8400


2. 直梯基本参数
	序号
	内部标号
	数量
	载重KG
	层站
	有无机房

	1
	A1#
	1
	1600
	7层7站
	有

	2
	B2#
	1
	1600
	7层7站
	有

	3
	A3#
	1
	1600
	3层3站
	无

	4
	A4#
	3
	1600
	7层7站
	有

	5
	A5#
	
	1600
	
	

	6
	A6#
	
	1600
	
	

	7
	C7#
	1
	1600
	7层7站
	有

	8
	C8#
	2
	1600
	7层7站
	有

	9
	C9#
	
	1600
	
	

	10
	K10#
	2
	1600
	6层6站
	无

	11
	K11#
	
	1600
	
	

	12
	K12#
	1
	1600
	5层5站
	无

	13
	D13#
	1
	1600
	7层7站
	有

	14
	D14#
	1
	1600
	9层9站
	无

	15
	D15#
	1
	1600
	
	

	16
	D16#
	1
	1600
	7层7站
	有

	17
	D17#
	1
	1600
	
	有

	18
	E18#
	1
	1600
	7层7站
	有

	19
	E19#
	1
	1600
	7层7站
	有

	20
	E20#
	1
	1600
	
	有

	21
	E21#
	1
	1050
	3层3站
	无

	22
	K22#
	1
	1600
	6层6站
	无

	23
	A23#
	1
	1600
	3层3站
	无

	24
	A24#
	1
	1600
	2层2站
	无

	25
	G1#
	1
	1600
	17层17站含夹层
	有

	26
	G2#
	1
	1600
	4层4站
	无

	27
	G3#
	3
	1600
	16层15站
	有（3层不停不设门）

	28
	G4#
	
	1600
	
	

	29
	G5#
	
	1600
	
	

	30
	G6#
	1
	2000
	16层15站
	有（3层不停不设门）

	31
	G7#
	6
	1600
	16层16站
	有

	32
	G8#
	
	1600
	
	

	33
	G9#
	
	1600
	
	

	34
	G10#
	
	1600
	
	

	35
	G11#
	
	1600
	
	

	36
	G12#
	
	1600
	
	

	37
	G13#
	1
	1600
	17层17站
	有

	38
	G14#
	1
	1600
	3层3站
	无

	39
	F15#
	1
	1600
	17层17站
	有

	40
	F16#
	2
	1600
	16层15站
	有（3层不停不设门）

	41
	F17#
	
	1600
	
	

	42
	F18#
	1
	1600
	3层3站
	无

	43
	F19#
	3
	1600
	16层16站
	无改有

	44
	F20#
	
	1600
	
	

	45
	F21#
	
	1600
	
	

	46
	G22#
	1
	1050
	15层14站
	有（3层不停不设门）B2空间封闭

	47
	G23#
	1
	1050
	2层2站
	无

	48
	G24#
	1
	1050
	2层2站
	无

	49
	X1#
	1
	1050
	8层8站
	有机房

	50
	X2#
	1
	1050
	8层8站
	有机房

	51
	X3#
	1
	1050
	6层6站
	无

	52
	X4#
	1
	1050
	6层6站
	无

	53
	X5#
	1
	1050
	8层8站
	有机房

	54
	X6#
	1
	1050
	8层8站
	有机房


1、检测范围包括垂直电梯、自动扶梯检测应符合相关规范和使用许可证要求。
2、检测相关人工、车辆、仪器、工具、劳保和复测及报告编制等所有费用全部包含在检测费用中，不另行计取。投标人可将检测资质范围内其它检测项目报价，如因监管部门要求需增加监测项目的，以报价价格为参考。
3、因监管部门要求或医院实际情况变化而造成检测项目、监测频次增加的，如费用增加未超过合同价格的3%（含），按原合同价包死。因监管部门要求或医院实际情况变化而造成检测项目、监测频次减少的，按投标报价费用进行核减。
3、 服务要求
1、设置项目负责人统一负责具体检测工作安排，根据电梯检测规范要求的检测方法制定检测计划并安排实施。检测期间自行安排停车，服从相关场地管理要求。
2、检测前应告知甲方，经主管部门同意后方可进场检测，检测现场根据实际情况采取必要的防护措施，检测人员应按相关要求做好个人劳动保护和电梯设备保护措施，检测完成后清理现场。
3、所有检测项目经检测后，检测人员应当向使用单位出具《电梯自行检测备忘录》。
4、检测单位应当在检测工作(包括整改情况确认)完成后5个工作日内，出具《电梯自行检测报告》
5、检测报告应当由具有电梯检验师及以上资格人员审核，由具有电梯检验员及以上资格人员批准。签署检测报告的检测、审核、批准人员应当为不同人员。
4、 相关标准规范
本项目应遵守但不限于以下标准规范：
《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）
《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）
北京市检测收费标准：
[image: 微信图片_20240623144722]
5、 付款方式
54台直梯、36台扶梯，每台电梯检测合格并取得合格证后据实支付款项。

北京大学第一医院采购及招投标
廉洁协议书

项目名称：
医院招标投标办公室（甲方）：北京大学第一医院     
投标供应商（乙方）：                                        

为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

第1条  甲方的承诺
甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：
（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。
（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。
（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。
（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。

第2条  乙方的承诺
在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：
（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。
（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。
（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

第3条  监督及责任
（一）甲乙双方自觉接受监督。
（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。
（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。
（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。

第4条  其他
（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。
（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。
（三）本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。

甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）   　



部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：


年   月   日　                                      年   月   日 


动力科外委服务安全管理协议书
甲方（服务购买方）：北京大学第一医院                                   
乙方（服务提供方）：                                   
服务项目：城南电梯检测服务项目
服务时间：合同签订之日起至 2025年12月31日。具体起止时间以实际服务时间为准。        
为维护甲乙双方的合法利益，明确双方的安全义务，保持良好的工作环境和秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》和《北京市安全生产条例》等国家和地方有关法律、法规，经甲乙双方平等协商，特签订本协议书。
一、甲方的权利和责任
（一）甲方的权利
1.甲方有权对乙方的服务资质进行审查，留存相关证明材料并随时提供给公安、消防、交通、安全生产和环境保护等监督管理部门或甲方上级单位查验。
2.甲方有权要求乙方遵守甲方的各项管理规定，督促、指导乙方落实治安、消防、交通、生产安全、能源、环保等方面的管理要求。
3.甲方有权对乙方生产安全进行监督、检查，制止一切不安全行为，对乙方及乙方人员违反甲方规定的行为有权要求乙方支付违约金、要求调换人员、直至同乙方终止服务合同的权利。
4.甲方有权参与乙方的事故调查并按照合同约定要求乙方承担责任。
5.甲方有权根据服务项目危险程度，要求乙方制定专门的安全管理方案并对其进行审查。
（二）甲方的责任
甲方应向乙方提供服务主合同约定的基本条件，并对乙方安全工作进行指导。
二、乙方的权利和责任
（一）乙方的权利
1.乙方有权对甲方的安全工作提出建议，有权拒绝执行甲方违章指挥、强令冒险作业指令。
2.出现危及生命安全的紧急情况时，乙方有权采取合理必要的避险措施。
（二）乙方的责任
1.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《职业病防治法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，依法承担安全生产的主体责任。
2.乙方应设置专人负责安全工作，并将负责人姓名、电话、职务等信息报甲方备案；工作人员发生变动时，应提前通知甲方。
3.乙方应对工作现场的安全工作全面负责，对作业/服务期间的安全生产承担全部责任，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，疲劳作业，并按规定做好安全防护措施。
4.乙方必须严格执行甲方的有关安全生产和环境保护管理制度，同时应建立、健全本单位安全管理制度。
5.乙方应依法依规定期开展安全教育培训，确保本单位人员掌握安全生产和环境保护知识；乙方应认真执行各项操作规程，及时纠正各类违章违法行为，自觉维护甲方设备设施；现场发现各类安全隐患应及时处理并上报甲方。
6.乙方必须组织员工进行身体健康检查，凡患职业禁忌证、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，一律不得进入甲方作业，否则由此引起的后果由乙方负责，从事特种作业的人员必须取得相应的特种作业操作证，否则不得上岗作业，乙方应向甲方提供工作人员的体检材料和特种作业人员证件复印件，供甲方存档备查。
7.乙方应按照有关安全环保法律法规和标准规范的要求，为工作人员配备符合要求的劳动保护用品，并监督指导工作人员正确使用。
8.乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的以及危及生产安全或不符合甲方安全环保要求的工艺、材料、设备、安全防护用品和安全检测仪器等。
9.乙方服务过程中涉及危险作业的，必须按规定办理危险作业审批手续并落实相应的安全防范措施。明火作业时要持有效的操作资格证书开具动火证、动火前需持证到中控室报备，在企安安完成备案后，须由持证人员进行动火作业。在人员密集场所进行动火作业时，应全面落实安装视频监控或使用手机等移动设备进行全过程录制的规定，视频资料归档留存至少30天，以备查验。操作人员必须有防护措施，严格遵守消防安全的法律法规。
10.乙方工作人员开展合同约定工作内容时，应做到不占用、堵塞、损坏任何消防设备设施，不堵塞消防通道、疏散通道和安全出口，不随意移动、拆除、损坏安全疏散指示和应急照明设备，不擅自挪动消防指示标识和消防设备设施。
11.乙方工作人员未经允许不得进入其他单位或办公区，或乱贴、乱发广告、宣传品，不得在办公室内大声喧哗，影响他人正常办公秩序，由此引起的相关责任或后果，由乙方负责。
12.乙方自有设备、材料应规范存放，符合安全要求，不使用、存放任何违禁物品；切实做好自用办公区域、库房及宿舍（如有）的安全管理工作。
13.乙方或乙方人员在甲方服务期间，如果发生违法违纪行为，甲方有权依法移送司法机关予以处理，对此甲方有权选择解除双方签订的服务合同或继续履行合同，如甲方选择解除服务合同，甲方不承担任何赔偿责任。
14.乙方应做好垃圾分类工作，并对整个垃圾清运以及处理环节中的安全、环保事项全面负责。在垃圾清运过程中，必须服从甲方的场内交通管理规定，保证交通安全，乙方发生场内交通安全责任事故的，由乙方承担全部责任。
三、违约责任
乙方应遵守国家有关安全环保法律法规和标准规范的各项要求和甲方的各项管理规定。因乙方疏于安全环保管理或乙方工作人员“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为等造成的一切安全事故，由乙方承担全部责任（含法律、行政、经济等），由此给甲方或第三方带来的人身伤害和经济损失的，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任、连带责任和经济损失，并有权解除双方签订的服务合同。如甲方因此承担任何责任的，有权向乙方进行追偿。
四、生效及其他
1.本协议作为甲乙双方签订的服务合同的附件与服务合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。本协议与服务合同相冲突之处，具有优先适用的效力。本协议未做约定的内容，以服务合同书的约定为准。
2.本协议未尽事宜，按照国家安全环保相关法律法规、甲方相关管理制度执行。本协议一经签订，视同乙方认同甲方安全各项管理要求以及服从甲方安全管理。
3.本协议经甲方、乙方的法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章后生效，有效期限与甲乙双方签署的服务合同书一致。
4. 一式五份，自双方签字盖章后生效。甲方执三份，乙方执二份，具有同等效力。


以下无正文，仅供双方签字、盖章使用。




甲方：（签章）                         乙方：（签章）
法定代表人/负责人或授权代表            法定代表人/负责人或授权代表
联系电话：                             联系电话：
负责人（签字）：                       负责人（签字）：
日期：        年   月   日             日期：        年   月   日
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