北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制不锈钢材质项目院内论证公告
北京大学第一医院采购中心采购论证组，邀请供应商就如下项目中所需货物或服务参加采购现场论证。
1.论证简介
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：北京大学第一医院总务处（大兴院区）手术室家具定制不锈钢材质项目
1.2采购论证编号：CGZX-HW-2023-1738
1.3使用科室：北京大学第一医院
    地址：北京市西城区西什库大街8号
    电话：010-83576835
1.4采购论证性质：院内论证
1.5资金来源：财政经费
1.6评分办法：综合因素评定法
1.7采购内容
	序号
	位置
	产品名称
	数量
	单位
	预估规格尺寸mm
	参考图片

	1
	男更衣室
	不锈钢储物架
	1
	组
	2130*300*770/1960各一个
	

	2
	
	整体单排挂钩
	1
	组
	长1000、1050、1100、1700、3400各一个
	

	3
	女更衣室
	L型储物架
	1
	组
	760*300*770/1960
745*300*770/1960各一个
	

	4
	
	不锈钢储物架（6层板）
	1
	组
	740*300/1960各一个
	

	5
	
	整体单排挂钩
	1
	组
	长1250，配套70个挂钩
	

	6
	
	不锈钢储物架
	1
	组
	4360*300*770/1960各一个
	

	7
	中心手术谈话室
	整体单排挂钩
	1
	个
	长2600、2100各一个
	

	8
	
	储物柜
	1
	组
	2600*300*500
	

	9
	日间手术患者入口
	密码柜（12门）
	1
	个
	1580*500*2480
	

	10
	门诊五层日间手术室
	病理柜（9门）
	1
	组
	1020*400*1090
	

	11
	
	污洗间定制柜1
	1
	组
	3200*800*860
3450*400*800
含清洗池、污水池吊柜
	

	12
	
	污洗间定制柜2
	1
	组
	2800*600*860
2800*400*800
含操作台吊柜
	

	13
	门诊区域
	小治疗车
	8
	件
	1.规格尺寸：600*450*850 mm 
2.材质说明
2.1.整体材质为304不锈钢板及不锈钢管。
3.结构组成及配置
3.1.二层结构，带一个抽屉，每层均有三面不锈钢围挡；
3.2.车体底部配有四只Φ100mm聚胺脂静音防毛发缠绕万向脚轮，带刹车功能。
3.3.整车承重不小于150KG；
	[image: ]

	14
	
	不锈钢诊床
	5
	组
	每组10个
1.整体采用优质不锈钢管材1900*650*680；
2.床框采用30*60*1.3mm扁管；
3.床腿采用50*50*1.5mm方管；
4.两支25*25*1.5mm拉杆，增加床体强度；
5.高弹35#密度约40mm厚海绵；
6.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）；
7.床木板采用12mm厚实木板，加厚防滑脚套；
8.氩弧焊接，方正平直；
9.焊道处理：打磨抛光；
10.承重不小于260㎏，不变形。
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	15
	
	带箱诊床
	6
	组
	每组5个
1.整体采用碳钢管材1900*650*680；
2.床框采用25*50*1.3mm扁管；
3.床腿采用50*50*1.5mm方管；
4.柜子尺寸：900*350*500mm；
5.板材厚度不小于0.7mm折弯成型；
6.采用推拉门结构，轴承滑轮；锁具耐用，4个加厚防滑脚套；
7.高弹35#密度约40mm厚海绵；
8.外包耐磨，抗污能力强，科技皮革（颜色待定）；
9.床木板采用不小于12mm厚实木板，加厚防滑脚套；
10.氩弧焊接，方正平直；
11.表面处理：静电喷涂（颜色待定）；
12.承重不小于260㎏，不变形。
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	16
	
	6门更衣柜
	4
	组
	每组10个
1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm；
2.柜门均配有锁具，灵活牢固；
3.柜门配置隐藏式扣手；
4.柜体每层承重不小于30㎏；
5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选）


	[image: ]

	17
	
	储物柜 (四门)
	6
	组
	每组7个
1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm；
2.柜门均配有锁具，灵活牢固；
3.柜门配置隐藏式扣手；
4.柜体每层承重不小于30㎏；
5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选）
	[image: ]

	18
	
	多格柜 12门
	4
	组
	每组6个
1.主体材质冷轧钢板，900*500*1850，板材厚度不小于0.7mm；
2.柜门均配有锁具，灵活牢固；
3.柜门配置隐藏式扣手；
4.柜体每层承重不小于30㎏；
5.柜体表面处理：静电喷涂。（颜色可选）
	[image: ]



2.对供应商基本要求：
2.1 中国境内注册的独立法人。
2.2 不接受联合体投标。
2.3 必须向北京大学第一医院采购中心报名，并提供要求的资质文件参加资格预审。
3.供应商报名
3.1供应商需在公示期2023年12月1日-2023年12月7日下午16:00前，将供应商资质（含联系人、联系方式）及相关资料按照“项目名称-报名单位名称” 的邮件标题格式，发送至CGZX@pkufh.com进行线上报名，未按标题格式发送或逾期发送无效。
3.2供应商需在2023年12月8日上午9:00-10:00到北京大学第一医院采购中心进行现场报名，逾期无效。 
3.3报名时需提供资格预审要求的供应商资质及相关资料。
3.4资格预审资质要求：
3.4.1 企业法人营业执照(三证合一)；非生产企业提供生产企业全套资质及授权；
[bookmark: _Hlk116888260][bookmark: _Hlk116887646]3.4.2 出具产品质量保证承诺书
3.4.3法人授权书：授权书需法人签字;授权书后附法人、授权代表的身份证正反面复印件；授权书需包含授权代表联系方式及邮箱地址
4.发放采购论证文件
4.1通过资格预审的供应商，将收到资格预审通过通知，同时告知领取采购论证文件。
5.采购论证时间及地点
5.1本次采购论证采用线下现场会议的形式。
5.2北京大学第一医院采购中心将以电话形式通知供应商参与采购论证。
6.北京大学第一医院采购中心地址及联系方式
6.1地址：北京市西城区大红罗厂街6号 采购中心。
6.2联系人及联系电话：尚旭 010-83576835 韩露 010-83576385
6.3电子邮箱：CGZX@pkufh.com
7.本项目采购论证公告、修改公告和中标公告将在北京大学第一医院官方网站（http://www.pkufh.com）上刊登。
                                                          北京大学第一医院采购中心
                                                                 2023年12月1日
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