|  |  |
| --- | --- |
| 条目号 | 需求技术规格 |
| 1 | 支撑喉手术器械,包含下列： |
| 2 | 纤维光传导管 |
| 2.1 | 数量：2把 |
| 2.2 | 用于远端照明 |
| 2.3 | 工作工度14cm |
| 3 | 插入式吸引管 |
| 3.1 | 数量：1把 |
| 3.2 | 吸出蒸汽烟雾 |
| 3.3 | 直径3mm |
| 3.4 | 工作长度12.5cm |
| 4 | 咬钳 |
| 4.1 | 数量：3把 |
| 4.2 | 带圆形环状钳夹2mm |
| 4.3 | 直，工作长度 23cm |
| 5 | 咬钳 |
| 5.1 | 数量：3把 |
| 5.2 | 带圆形2mm，杯状钳口，上翘 |
| 5.3 | 工作长度 23cm |
| 6 | 剪 |
| 6.1 | 数量：3把 |
| 6.2 | 直，工作长度 23cm |
| 7 | 剪 |
| 7.1 | 数量：3把 |
| 7.2 | 成45°角，工作长度 23cm |
| 8 | 剪 |
| 8.1 | 数量：3把 |
| 8.2 | 成15°角，上弯工作 |
| 8.3 | 长度 23cm |
| 9 | 匙状钳 |
| 9.1 | 数量：1把 |
| 9.2 | 圆形杯状，直径4mm |
| 9.3 | 直，工作长度 23cm |
| 10 | 咬钳 |
| 10.1 | 数量：1把 |
| 10.2 | 4mm圆形杯状，上翘 |
| 10.3 | 工作长度 23cm |
| 11 | “鳄鱼嘴状”钳 |
| 11.1 | 数量：1把 |
| 11.2 | 无锁齿，锯齿状 |
| 11.3 | 直，工作长度 23cm |
| 12 | 微型钳 |
| 12.1 | 数量：2把 |
| 12.2 | 1mm杯状钳口 |
| 12.3 | 直，工作长度 20cm |
| 13 | 微型钳 |
| 13.1 | 数量：2把 |
| 13.2 | 1mm杯状钳口，上翘 |
| 13.3 | 工作长度 20cm |
| 14 | 小型剪 |
| 14.1 | 数量：2把 |
| 14.2 | 直，工作长度 23cm |
| 15 | 微型剪 |
| 15.1 | 数量：2把 |
| 15.2 | 45°角，工作长度 23cm |
| 16 | 喉刀 |
| 16.1 | 数量：1把 |
| 16.2 | 卵圆，直，工作长度 23cm |
| 17 | 绝缘套管 |
| 17.1 | 数量：3个 |
| 17.2 | 用于抽吸和电凝 |
| 17.3 | 外径3 mm，工作长度26cm |
| 18 | 双极电凝钳 |
| 18.1 | 数量：1把 |
| 18.2 | 45°向上,具备吸引通道 |
| 18.3 | 工作长度23cm |
| 19 | 咬钳 |
| 19.1 | 数量：3把 |
| 19.2 | 具有圆形2mm杯状钳口，向右弯 |
| 19.3 | 工作长度 23cm |
| 20 | 咬钳 |
| 20.1 | 数量：3把 |
| 20.2 | 具有2mm杯状钳口，向左弯 |
| 20.3 | 工作长度 23cm |
| 21 | 吸引管 |
| 21.1 | 数量：3把 |
| 21.2 | 带有指握板和孔眼 |
| 21.3 | 外径2mm，工作长度18cm |
| 22 | 吸引管 |
| 22.1 | 数量：3把 |
| 22.2 | 带有指握板和孔眼 |
| 22.3 | 外径3mm，工作长度18cm |
| 23 | 手术扩张喉镜 |
| 23.1 | 数量：1把 |
| 23.2 | 长18cm，青少年及成人用，大号 |
| 24 | 持针器 |
| 24.1 | 数量：1把 |
| 24.2 | 精细型，直头，夹片带锯齿 |
| 24.3 | 1.8🞨3.5mm，圆锥形鞘由远端至近端不断加粗 |
| 24.4 | 带锁齿，工作长度 23cm |
| 25 | 打结器 |
| 25.1 | 数量：1把 |
| 25.2 | 工作长度 23cm |
| 26 | 支持台 |
| 26.1 | 数量：1个 |
| 26.2 | 可高温高压消毒 |
| 26.3 | 包括：旋转臂，带移动盘 |
| 26.4 | 支持杆用于高度调节，夹子，可安装到手术台上的滑动轨上 |
| 26.5 | 25mm×10mm |
| 27 | 粘性液体注射装置 |
| 27.1 | 数量：1套 |
| 27.2 | 塑料注射器，1mL，可随意处理，100支 |
| 27.3 | 注射套管，工作长度 23cm，尖端外径1.3mm，带有锁，≥3个 |
| 27.4 | 注射器架，≥3个 |
| 27.5 | 高压手柄，与塑料注射器和注射套管配套使用，1个 |
| 27.6 | 接合器(接头)，用于把管子与塑料注射器架相连，≥3个 |